NAMA : Rizzky Prasetyo

Ketik “make fp.disk”

Ketik “notepad boot.asm”

Edit string variable msgloading dan msgfailure

Save notepad

Ketik make “fp.disk”

Ketik ”s”

Tampilkan hasil

selesai

NIM : L200180032

1. Flowchart pembuatan boot.asm

Mulai

Pembuatan floppya

Ketik “ dosfp ”

Atur disk b ke direktori lab2

Jalankan perintah “Format B: /S” dan

selesaikan prosesnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | Klik tombol power | |  |
|  | |  | |
| Ketik “s” kemudian klik tombol power | | | |

1. Pembuatan kernel.asm

Mulai

Buat kernel.bin

Buka aplikasi winimage

Inject kernel.bin ke winimage dan save

Buka kembali cmd

Ketik “notepad kernel.asm”

Edit welcome to my kernel Save notepad

Ulangi proses kompilasi

Ketik “s”

Tampilkan hasil

Selesai